**领像GM265DN机型固件升级指导**

1. 解压固件包到维修电脑本地路径，包含boot，FW和其他升级文件。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

1. 使用USB线连接打印机与PC，打印机启动后稍等大约1分钟。
2. 打印后启动成功后，连续按5次Power键打印信息页，确认本机是否适合升级新固件。

图示, 示意图

描述已自动生成

旧GM265DN，可使用01.00.21N升级

1. 开机成功后，使用拖拽方式升级BOOT\_xxx.brn文件。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

1. 重新开机，使用拖拽方式升级FW\_xxx.brn文件。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

1. 升级过程中，红蓝灯会交替闪烁，升级完成任一固件后，都需要手动重启打印机。
2. 打印后启动成功后，连续按5次Power键打印信息页，确认版本号是否正确。