프린터가 발견되지 않을 경우에는 다음 사항을 확인하시기 바랍니다:
- 주전원을 켰는가.  네트워크 케이블이 올바르게 연결되어 있는가.
- PC와 프린터 양쪽 모두에 TCP/IP 설정이 올바르게 되어 있는가.
- 프린터와 PC가 네트워크의 동일한 세그먼트 상에 있는가.

프린터 포트의 수동 설정이 요구되는 경우는 다음과 같습니다:
- NetWare 인쇄 큐에 인쇄하는 경우.
- 윈도우 공유 프린터에 인쇄하는 경우.
- 인쇄시에 NetBEUI 프로토콜을 사용하는 경우.
- 서로 다른 TCP/IP 세그먼트에 인쇄하는 경우.

수동으로 설정하시겠습니까?  
(수동으로 설정할 경우에는, '%s' 을(를) 설치할 수 없습니다.)